**肇东市疾病预防控制中心**

**2025年第三季度水质监测结果情况汇报**

市卫生健康局：

按照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《绥化市人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（绥政发[2015]42号）和《关于做好我市饮用水安全状况信息公开工作的函》（绥环函[2018]23号）文件精神，肇东市疾控中心对市内供水总公司净水厂出厂水、市内居民水龙头水水质开展了监测工作，现将关于饮用水安全监测工作有关情况通报如下：

共检测水样为14份，其中：市内出厂水1份，末梢水13份，按照中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022），根据我市饮用水消毒剂使用实际情况对水质常规指标和消毒剂常规指标进行了检测，所检指标：

1.色度；2.浑浊度；3.臭和味；4.肉眼可见物；5.PH值；6.总硬度；7.铁；8.锰；9.铜；10.锌；11.镉；12.铬；13.铅；14.汞；15.砷；16.铝；17.硫酸盐；18.氯化物；19.溶解性总固体；20.氟化物；21.硝酸盐；22.高锰酸盐指数；23.氰化物；24.氨；25.二氯乙酸；26.三氯甲烷；27.菌落总数；；28.总大肠菌群；29.大肠埃希氏菌30.三氯乙酸；31.一氯二溴甲烷；32.二氯一溴甲烷；33.三溴甲烷；34.三卤甲烷；35.氯酸盐、36、游离氯。均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）要求。

肇东市疾病预防控制中心

2025年8月26日

**肇东市疾控中心饮用水安全监测点明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样时间 | 采样地点 | 备注 |
| 1 | 2025.8.20 | 肇东市中铁水务有限公司 | 出厂水 |
| 2 | 2025.8.20 | 肇东市首府壹号小区6号楼1单元201室 | 末梢水 |
| 3 | 2025.8.20 | 肇东市建委小区8号楼13门 | 末梢水 |
| 4 | 2025.8.20 | 肇东市粮食局楼一门好迪门业 | 末梢水 |
| 5 | 2025.8.20 | 肇东市西湖小区3号楼4单元102室 | 末梢水 |
| 6 | 2025.8.20 | 肇东市馨佳园7号楼2单元602室 | 末梢水 |
| 7 | 2025.8.20 | 肇东市卫生小区1号楼2单元101室 | 末梢水 |
| 8 | 2025.8.20 | 肇东市世纪华府小区1层14门 | 末梢水 |
| 9 | 2025.8.20 | 肇东市中医院家属楼一层7门 | 末梢水 |
| 10 | 2025.8.20 | 肇东市巴黎花园2号楼2单元2502室 | 末梢水 |
| 11 | 2025.8.20 | 肇东市峰威尚城四号楼四单元602室 | 末梢水 |
| 12 | 2025.8.20 | 肇东市宏盛小区6号楼1层1门 | 末梢水 |
| 13 | 2025.8.20 | 肇东市东升区肇兰街电石路吉庆食杂店 | 末梢水 |
| 14 | 2025.8.20 | 肇东市铁东区东大直街张景波家 | 末梢水 |